Version: V129904.324147 | Release Date: 2012-06-27

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Menus]

bks+
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | microsonic GmbH
Vendor URL | http://www.microsonic.de
Device ID | 23 (0x000017)
Communication
IO-Link Revision | V1.0
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 4 ms
SIO Mode Supported | yes
Device Variant | bks+3/FIU
--- | ---
Description | Ultraschall-Bahnkantensensor mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, analogem Strom- oder Spannungsausgang, 4..20 mA oder 0..10 V, Erfassungsbereich 12 mm IODD ist gültig für: bks+3/FIU
Product ID | bks+3/FIU
Device Icon |
Device Symbol |

[Top]

## ProcessData id=PD_ProcessData

## ProcessDataIn "Messwert" id=PD_ProcessDataIn

bit length: 16
data type: 16-bit Record

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 16-bit UInteger |  |  |  |  |  | Messwert |

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 16 |  |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Offsetzeit |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Systemkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen, 161 = Sensorabgleich: Gabel freigeräumt, 162 = Sensorabgleich: Gabel 50% abgedeckt, 163 = Sensorabgleich: Gabel 100% abgedeckt, 164 = Werkseinstellung
access rights: wo

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "www.microsonic.de"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "bks+"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "bks+3/FIU "
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultraschall-Sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Hardwareversion" index=22 id=V_HardwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

[Top]

## Variable "Teach-in über Taster" index=64 id=V_pushbutton

description: Aktiviert/deaktiviert Teach-in Taster
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = an, 1 = aus
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Linearisierung der Analogkennlinie" index=65 id=V_linearisation

description: Aktiviert/deaktiviert die Linearisierung der Analogkennlinie.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = aus, 1 = an
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Temperaturkompensation" index=66 id=V_temp_compensation

description: Die Temperaturkompensation verringert die Auswirkungen von Temperaturunterschieden wärend der Messung.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = aus, 1 = an
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Betriebsart Analogausgangs" index=68 id=V_analogue_output_mode

description: Der analoge Ausgang des Sensors kann auf Stromausgang (4..20 mA) oder Spannungsausgang (0..10 V) eingestellt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 2 = Analoger Stromausgang, 3 = Analoger Spannungsausgang
default value: 3
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Steigende/fallende Analogkennlinie" index=69 id=V_analogue_output_polarity

description: Der analoge Ausgang des Sensors kann eine steigende oder fallende Charakteristik aufweisen.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = steigende Charakteristik, 1 = fallend Charakteristik
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Öffner-/Schließer-Betrieb" index=70 id=V_switched_output_polarity

description: Für den Schaltausgang kann die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner eingestellt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Schließer, 1 = Öffner
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "LED Abschaltung" index=72 id=V_led

description: Die LEDs schalten sich erst dann an wenn die Taste des Sensor betätigt wurde. Die LEDs bleiben an und schalten sich selbstständig nach 30 Sekunden ab.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = aus, 1 = an
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filter" index=77 id=V_filter_type

description: Es gibt 3 Filtereinstellungen: F00: Kein Filter | F01: gleitender Mittelwertfilter | F02: Medianfilter
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = F00, 1 = F01, 2 = F02
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filterstärke" index=78 id=V_filter_strength

description: Für jedes Messwertfilter kann eine Filterstärke zwischen 0, schwache Filterwirkung, und 9, starke Filterwirkung, gewählt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = P00, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Mittelpunkt Schaltfenster" index=79 id=V_switched_output_position

description: Punkt, um den symmetisch das Schaltfenster aufgezogen wird.
data type: 16-bit Integer
allowed values: 0..4095
default value: 2047
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Breite Schaltfenster" index=80 id=V_switched_output_width

description: Bereich um den Schaltfenstermittelpunkt, in dem der Schaltausgang seinen Zustand ändert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..4095
default value: 1023
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Messwert" index=84 id=V_process_data

description: Dieses Feld zeigt den Messwert nachdem er, je nach Filtereinstellung, gefiltert wurde.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..4095
default value: 0
access rights: ro

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
36000 (0x8ca0) | Message | Parameter wurde geändert | Mindestens ein Parameter des Sensors wurde geändert.
36001 (0x8ca1) | Message | Sensorabgleich erfolgreich | Der Sensorabgleich wurde erfolgreich abgeschlossen.
36002 (0x8ca2) | Message | Sensorabgleich fehlgeschlagen | Der Sensor kann nicht abgeglichen werden.

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText

Observation Menu
V_analogue_output_mode * 1 + 0, ro
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, ro
V_switched_output_polarity * 1 + 0, ro
V_switched_output_position * 0.002930403 + -6 mm, ro
V_switched_output_width * 0.002930403 + 0 mm, ro
V_filter_type * 1 + 0, ro
V_filter_strength * 1 + 0, ro
V_process_data * 1 + 0, ro

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText

Parameter Menu
V_filter_type * 1 + 0, rw
V_filter_strength * 1 + 0, rw
V_switched_output_position * 0.002930403 + -6 mm, rw
V_switched_output_width * 0.002930403 + 0 mm, rw
V_linearisation * 1 + 0, rw
V_temp_compensation * 1 + 0, rw
V_analogue_output_mode * 1 + 0, rw
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, rw
V_switched_output_polarity * 1 + 0, rw
V_pushbutton * 1 + 0, rw
V_led * 1 + 0, rw
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=163
V_SystemCommand, Button:=164

Observation Menu
V_process_data * 1 + 0, ro

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision

Parameter Menu
V_process_data * 1 + 0, ro
V_filter_type * 1 + 0, rw
V_filter_strength * 1 + 0, rw
V_switched_output_position * 0.002930403 + -6 mm, rw
V_switched_output_width * 0.002930403 + 0 mm, rw
V_linearisation * 1 + 0, rw
V_temp_compensation * 1 + 0, rw
V_analogue_output_mode * 1 + 0, rw
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, rw
V_switched_output_polarity * 1 + 0, rw
V_pushbutton * 1 + 0, rw
V_led * 1 + 0, rw
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=163
V_SystemCommand, Button:=164

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.