Version: V107823.496567 | Release Date: 2016-05-13

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Menus]

pico+100
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | microsonic GmbH
Vendor URL | http://www.microsonic.de
Device ID | 3 (0x000003)
Communication
IO-Link Revision | V1.0
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 20.4 ms
SIO Mode Supported | yes
Device Variant | pico+100/F
--- | ---
Description | Ultraschall-Näherungsschalter mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, Betriebstastweite 1.300 mm IODD ist gültig für: pico+100/F und pico+100/WK/F mit Winkelkopf
Product ID | 100/F
Device Icon |
Device Symbol |
Device Variant | pico+100/WK/F
Description | Ultraschall-Näherungsschalter mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, Betriebstastweite 1.300 mm IODD ist gültig für: pico+100/F und pico+100/WK/F mit Winkelkopf
Product ID | 100/WK/F
Device Icon |
Device Symbol |

[Top]

## ProcessData id=PD_ProcessData

## ProcessDataIn "Abstandswert, Schaltzustand" id=PD_ProcessDataIn

bit length: 16
data type: 16-bit Record

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 15-bit UInteger |  |  |  |  |  | Abstandswert |
2 | 0 | Boolean | false = Nicht geschaltet, true = Geschaltet |  |  |  |  | Schaltzustand |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 1
element bit | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | 1 | 2
element bit | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 16 |  |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Offsetzeit |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Systemkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 161 = Schaltpunkt teachen, 162 = Schaltpunkt plus 8 Prozent teachen, 164 = Reflexionsschranke teachen, 168 = Werkseinstellungen laden
access rights: wo

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "www.microsonic.de"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "pico+"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "100/F"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultraschall-Sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Hardwareversion" index=22 id=V_HardwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

[Top]

## Variable "Schaltpunkt 1" index=64 id=V_SwitchPoint1

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung kleiner ist als der eingestellte Schaltpunkt. Einstellbereich: 120,1 … 1297,9 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1747..18892
default value: 14555
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 1" index=65 id=V_BackspacePoint1

description: Der Schaltausgang wird zurück gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung größer ist als der eingestellte Rückschaltpunkt (Schaltpunkt + Hysterese). Einstellbereich: 121,1 … 1298,9 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Der Rückschaltpunkt muss stets größer als der Schaltpunkt sein.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1761..18907
default value: 14846
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Öffner- / Schließer- Betrieb" index=66 id=V_SwitchingMode

description: Für den Schaltausgang kann die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner eingestellt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Schließer, 2 = Öffner
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filter" index=67 id=V_Filter

description: Es gibt 3 Filtereinstellungen: F00: Kein Filter | F01: Standardfilter | F02: Mittelwertfilter
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = F00, 1 = F01, 2 = F02
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filterstärke" index=68 id=V_FilterValue

description: Für jedes Messwertfilter kann eine Filterstärke zwischen 0, schwache Filterwirkung, und 9, starke Filterwirkung, gewählt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = P00, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Schaltpunkt 2" index=71 id=V_SwitchPoint2

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung kleiner ist als der eingestellte Schaltpunkt. Einstellbereich: 122,1 … 1299,9 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Sind Schaltpunkt 2 und Rückschaltpunkt 2 auf Werte größer Grenztastweite eingestellt, so wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1776..65512
default value: 65512
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 2" index=72 id=V_BackspacePoint2

description: Der Schaltausgang wird zurück gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung größer ist als der eingestellte Rückschaltpunkt (Schaltpunkt + Hysterese). Einstellbereich: 121,1 … 1298,9 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Der Rückschaltpunkt muss stets größer als der Schaltpunkt sein. Sind Schaltpunkt 2 und Rückschaltpunkt 2 auf Werte größer Grenztastweite eingestellt, so wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 1761..65512
default value: 65512
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Vordergrundausblendung" index=73 id=V_Foregroundsupression

description: Alle Echosignale vor der Vordergrundausblendung werden ignoriert. Einstellbereich: 109 … 1000 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Die Vordergrundausblendung ist ein Offset auf die Blindzone.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..12969
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Teach-In via Pin 5" index=74 id=V_Ext_Teach

description: Aktiviert/Deaktiviert externes Teachen via Pin 5. Hinweis: Teach-In via Pin 5 ist nur im SIO Mode möglich. Im IO-Link Modus hat Pin 5 keine Funktion.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Aktiviert, 16 = Deaktiviert
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
25424 (0x6350) | Message | Parameter haben sich geändert |
36000 (0x8ca0) | Message | Teach-In fehlgeschlagen |

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText

Observation Menu
V_SwitchPoint1 * 0.06870491 + 0 mm, ro
V_BackspacePoint1 * 0.06870491 + 0 mm, ro
V_SwitchPoint2 * 0.06870491 + 0 mm, ro
V_BackspacePoint2 * 0.06870491 + 0 mm, ro
V_Foregroundsupression * 0.06870491 + 109 mm, ro
V_SwitchingMode, ro
V_Filter, ro
V_FilterValue, ro
V_Ext_Teach, ro

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision

Parameter Menu
V_SwitchPoint1 * 0.06870491 + 0 mm
V_BackspacePoint1 * 0.06870491 + 0 mm
V_SwitchPoint2 * 0.06870491 + 0 mm
V_BackspacePoint2 * 0.06870491 + 0 mm
V_Foregroundsupression * 0.06870491 + 109 mm
V_SwitchingMode
V_SystemCommand, Button:=164
V_SystemCommand, Button:=168
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162

Observation Menu
V_Filter, ro
V_FilterValue, ro
V_Ext_Teach, ro

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision

Parameter Menu
V_SwitchPoint1 * 0.06870491 + 0 mm
V_BackspacePoint1 * 0.06870491 + 0 mm
V_SwitchPoint2 * 0.06870491 + 0 mm
V_BackspacePoint2 * 0.06870491 + 0 mm
V_Foregroundsupression * 0.06870491 + 109 mm
V_SwitchingMode
V_Filter
V_FilterValue
V_Ext_Teach
V_SystemCommand, Button:=164
V_SystemCommand, Button:=168
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.