Version: V129904.324147 | Release Date: 2012-02-01

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Menus]

lcs+340
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | microsonic GmbH
Vendor URL | http://www.microsonic.de
Device ID | 8 (0x000008)
Communication
IO-Link Revision | V1.0
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 43.2 ms
SIO Mode Supported | yes
Device Variant | lcs+340/F
--- | ---
Description | Ultraschall-Näherungsschalter mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, Betriebstastweite 3400 mm IODD ist gültig für: lcs+340/F
Product ID | 340/F
Device Icon |
Device Symbol |

[Top]

## ProcessData id=PD_ProcessData

## ProcessDataIn "Messwert, Schaltzustand" id=PD_ProcessDataIn

bit length: 16
data type: 16-bit Record

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 15-bit UInteger |  |  |  |  |  | Abstandswert |
2 | 0 | Boolean | false = Nicht geschaltet, true = Geschaltet |  |  |  |  | Schaltzustand |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 1
element bit | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | 1 | 2
element bit | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 16 |  |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Offsetzeit |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Reserviert |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Systemkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 161 = Teach-in Schaltpunkt, 162 = Teach-in Schaltpunkt + 8 %, 163 = Teach-in Fensterbetrieb Schaltpunkt 1, 164 = Teach-in Fensterbetrieb Schaltpunkt 2, 165 = Teach-in Zweiweg-Reflexionsschranke, 166 = Zurücksetzen auf Werkseinstellung
access rights: wo

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "www.microsonic.de"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "lcs+"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "340/F"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultraschall-Sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

data type: 16-octet String UTF-8
default value: " "
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Hardwareversion" index=22 id=V_HardwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "-"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

[Top]

## Variable "Schaltpunkt 1" index=64 id=V_SwitchPoint1

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung kleiner ist als der eingestellte Schaltpunkt 1. Einstellbereich: 30.06 … 347.99 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 2038..29098
default value: 19795
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 1" index=65 id=V_BackspacePoint1

description: Der Schaltausgang wird zurück gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung größer ist als der eingestellte Rückschaltpunkt 1 (Schaltpunkt 1 + Hysterese). Einstellbereich: 350.05 … 4997.94 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Der Rückschaltpunkt 1 muss stets größer als der Schaltpunkt 1 sein.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 2044..29104
default value: 20086
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Schaltpunkt 2" index=66 id=V_SwitchPoint2

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung kleiner ist als der eingestellte Schaltpunkt 2. Einstellbereich: 351.08 … 9998.97 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Sind Schaltpunkt 2 und Rückschaltpunkt 2 auf Werte größer Grenztastweite eingestellt, so wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 2049..58214
default value: 58214
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 2" index=67 id=V_BackspacePoint2

description: Der Schaltausgang wird zurück gesetzt, wenn die zu einem Objekt gemessenen Entfernung größer ist als der eingestellte Rückschaltpunkt 2 (Schaltpunkt 2 + Hysterese). Einstellbereich: 350.05 … 4997.94 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Der Rückschaltpunkt 2 muss stets größer als der Schaltpunkt 2 sein. Sind Schaltpunkt 2 und Rückschaltpunkt 2 auf Werte größer Grenztastweite eingestellt, so wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 2044..58214
default value: 58203
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Vordergrundausblendung" index=68 id=V_Foregroundsupression

description: Alle Echosignale vor der Vordergrundausblendung werden ignoriert. Einstellbereich: 318.96 … 1049.98 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein vielfaches der Messwertauflösung gerundet. Die Vordergrundausblendung ist ein Offset auf die Blindzone.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 0..4256
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Grenztastweite" index=69 id=V_DetectionRange

description: Maximaler Erfassungsbereich des Sensors. Einstellbereich: 318.96 … 9990.04 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein vielfaches der Messwertauflösung gerundet.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 29110..58162
default value: 29110
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Teach-In über Tasten T1/T2" index=70 id=V_TeachButton

description: Aktiviert/Deaktiviert Teach-in über Tasten T1/T2
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 2 = Aktiviert
default value: 2
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Öffner/Schließer einstellen" index=71 id=V_SwitchingMode

description: Für den Schaltausgang kann die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner eingestellt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Schließer, 2 = Öffner
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Messwertfilter" index=72 id=V_Filter

description: Es gibt 5 Filtereinstellungen: F00: Kein Filter | F01: Standardfilter | F02: Mittelwertfilter | F03: Vordergrundfilter | F04: Hintergrundfilter
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = F00, 1 = F01, 2 = F02, 3 = F03, 4 = F04
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filterstärke" index=73 id=V_FilterValue

description: Für jedes Messwertfilter kann eine Filterstärke zwischen 0, schwache Filterwirkung, und 9, starke Filterwirkung, gewählt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = P00, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Temperaturkompensation" index=74 id=V_TempMode

description: Die Temperaturkompensation kann aktiviert oder deaktiviert werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 1 = Aktiviert
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Einschaltverzögerung" index=75 id=V_SwitchOnDelay

description: Nähert sich das Objekt dem Sensor, schaltet der Schaltausgang erst nach Ablauf der eingestellten Haltezeit. Hinweis: Entfernt sich das Objekt wieder vom Sensor, schaltet der Schaltausgang erst nach einer Zeit von 50% der eingestellten Haltezeit ab. Einstellbereich: 1...20 s
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6, 7 = 7, 8 = 8, 9 = 9, 10 = 10, 11 = 11, 12 = 12, 13 = 13, 14 = 14, 15 = 15, 16 = 16, 17 = 17, 18 = 18, 19 = 19, 20 = 20
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Erfassungsbereich Empfindlichkeit" index=76 id=V_Sensivity

description: Beeinflusst die Größe des Erfassungsbereichs. Es gibt drei Empfindlichkeitseinstellungen: E01: hoch | E02: Standard | E03: gering
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1 = E01: hohe Empfindlichkeit, 2 = E02: mittlere Empfindlichkeit, 3 = E03: geringe Empfindlichkeit
default value: 2
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Multiplex-Betrieb Geräteadresse" index=77 id=V_AdressMultiplex

description: Für den Synchron- und Multiplexbetrieb sind die Sync-Anschlüsse (Pin 5 am Gerätestecker) aller Sensoren (maximal 10) elektrisch miteinander zu verbinden. Zusätzlich kann eine individuelle Geräteadresse zwischen 01 und 10 zugewiesen werden. Die Sensoren wechseln sich dann im Betrieb in aufsteigender Reihenfolge der Geräteadressen mit Ihren Ultraschall-Messungen ab. Damit wird eine gegenseitige Beeinflussung der Sensoren vollständig vermieden. Die Geräteadresse 00 ist für den Synchronbetrieb reserviert und deaktiviert den Multiplexbetrieb.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Synchronbetrieb ist aktiviert, 1 = Multiplexbetrieb mit Adresse 01, 2 = Multiplexbetrieb mit Adresse 02, 3 = Multiplexbetrieb mit Adresse 03, 4 = Multiplexbetrieb mit Adresse 04, 5 = Multiplexbetrieb mit Adresse 05, 6 = Multiplexbetrieb mit Adresse 06, 7 = Multiplexbetrieb mit Adresse 07, 8 = Multiplexbetrieb mit Adresse 08, 9 = Multiplexbetrieb mit Adresse 09, 10 = Multiplexbetrieb mit Adresse 10, 11 = Synchronbetrieb / Multiplexbetrieb ist deaktiviert
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Multiplexbetrieb höchste Adresse" index=78 id=V_MaxAdressMultiplex

description: Zur Optimierung der Multiplexgeschwindigkeit kann optional die höchste vergebene Sensor-Adresse eingegeben werden. Einstellbereich 01 bis 10
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1 = Höchste Adresse 01, 2 = Höchste Adresse 02, 3 = Höchste Adresse 03, 4 = Höchste Adresse 04, 5 = Höchste Adresse 05, 6 = Höchste Adresse 06, 7 = Höchste Adresse 07, 8 = Höchste Adresse 08, 9 = Höchste Adresse 09, 10 = Höchste Adresse 10
default value: 10
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Störgeräuschunterdrückung" index=79 id=V_NoiseSuppression

description: Die Störgeräuschunterdrückung detektiert und überbrückt Störungen, die z.B. durch Druckluft hervorgerufen werden. Der Zustand der Ausgangsstufe wird während der Störung eingefroren.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Deaktiviert, 1 = Aktiviert
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Güte des Echosignals" index=80 id=V_Quality

description: Richten Sie den Sensor so aus, das die Güte den maximalen Wert annimmt.
data type: 16-bit UInteger
default value: 0
access rights: ro

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Abstandswert" index=81 id=V_PD

description: Der gemessene Abstandswert wird mit einer Auflösung von 1 mm ausgegeben
data type: 16-bit UInteger
default value: 5000
access rights: ro

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
25424 (0x6350) | Message | Parameter haben sich geändert | Parameter haben sich geändert
36000 (0x8ca0) | Message | Teach-In fehlgeschlagen | Teach-In fehlgeschlagen

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText

Observation Menu
V_SwitchPoint1 * 0.1717623 + 0 mm, ro
V_BackspacePoint1 * 0.1717623 + 0 mm, ro
V_BackspacePoint2 * 0.1717623 + 0 mm, ro
V_SwitchPoint2 * 0.1717623 + 0 mm, ro
V_Foregroundsupression * 0.1717623 + 319 mm, ro
V_DetectionRange * 0.1717623 + 0 mm, ro
V_SwitchingMode, ro
V_TeachButton
V_Filter, ro
V_FilterValue, ro
V_TempMode, ro
V_SwitchOnDelay s, ro
V_Sensivity, ro
V_AdressMultiplex, ro
V_MaxAdressMultiplex, ro
V_NoiseSuppression, ro
V_Quality, ro
V_PD, ro

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision

Parameter Menu
V_SwitchPoint1 * 0.1717623 + 0 mm
V_BackspacePoint1 * 0.1717623 + 0 mm
V_BackspacePoint2 * 0.1717623 + 0 mm
V_SwitchPoint2 * 0.1717623 + 0 mm
V_SwitchingMode
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=163
V_SystemCommand, Button:=164
V_SystemCommand, Button:=165
V_SystemCommand, Button:=166

Observation Menu
V_Filter, ro
V_FilterValue, ro
V_SwitchOnDelay s, ro
V_NoiseSuppression, ro
V_Quality, ro
V_PD, ro

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision

Parameter Menu
V_SwitchPoint1 * 0.1717623 + 0 mm
V_BackspacePoint1 * 0.1717623 + 0 mm
V_BackspacePoint2 * 0.1717623 + 0 mm
V_SwitchPoint2 * 0.1717623 + 0 mm
V_Foregroundsupression * 0.1717623 + 319 mm
V_DetectionRange * 0.1717623 + 0 mm
V_SwitchingMode
V_TeachButton
V_Filter
V_FilterValue
V_TempMode
V_SwitchOnDelay s
V_Sensivity
V_AdressMultiplex
V_MaxAdressMultiplex
V_NoiseSuppression
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=163
V_SystemCommand, Button:=164
V_SystemCommand, Button:=165
V_SystemCommand, Button:=166

Observation Menu
V_Quality, ro
V_PD, ro

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.