Version: V211861.840248 | Release Date: 2023-09-18

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[ErrorTypes]
[Events]
[Process Data Formatting]
[Menus]

cube-35/FFIU
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | Unser Herz schallt ultra.
Vendor URL | https://www.microsonic.de
Device ID | 90 (0x00005a)
DeviceFamily | cube
Features
Block Parameter | yes
Data Storage | yes
Profile Characteristic | 0x0010 (Device Profile: ?Unknown?), 0x4000 (Common Application Profile: ?Unknown?)
Supported Access Locks | Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: no
Communication
IO-Link Revision | V1.1
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 16 ms
SIO Mode Supported | yes
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 8 octets on-request data ISDU supported
Device Variant | cube-35/FFIU
--- | ---
Description | Ultraschallsensor in kubischem Kunststoffgehäuse, 2 Push-Pull-Schaltausgang und 1 Analogausgang 0-10 V/4..20 mA , 65 - 600 mm Arbeitsbereich, 65 mm Blindzone, 350 mm Betriebstastweite, Temperaturkompensation
Product ID | 43240
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; Push-Pull/Strom/Spannung
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com

[Top]

## ProcessData id=PD_ProcessData

## ProcessDataIn "Prozessdaten" id=PI_PDI32_MSDC32

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (-), 32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..32000 |  |  |  |  | Prozessdaten-Messwert |
2 | 8 | 8-bit Integer |  |  |  |  |  | Prozessdaten-Skala | Skalierung der Prozessdaten zur Berechnung des Messwerts: Prozessdaten x 10(Skala) x [Einheitencode] = Messwert´Beispiel: 327 x 10(-1) x [mm] = 32,7 mm
3 | 5 | 3-bit UInteger | 0 = 0: Gering, 1 = 1: Gering, 2 = 2: Gering, 3 = 3: Gering, 4 = 4: Ausreichend, 5 = 5: Ausreichend, 6 = 6: Gut, 7 = 7: Gut |  |  |  |  | Signallevel | Das Signallevel beschreibt die Stärke des empfangenen Echos. Je höher dieser Zahlenwert, desto stärker ist das Echo.
4 | 2 | 3-bit UInteger | 0 = 0: Gering, 1 = 1: Gering, 2 = 2: Gering, 3 = 3: Gering, 4 = 4: Ausreichend, 5 = 5: Ausreichend, 6 = 6: Gut, 7 = 7: Gut |  |  |  |  | Signalstabilität (skaliert) | Signalstabilität (skaliert) ist eine vereinfachte Skalierung des Index #1000/2 (Signalstabilität). Sie wird zyklisch durch die Auswertung des Echosignals ermittelt. Je höher dieser Zahlenwert, desto stabiler ist das Echo.
5 | 0 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv |  |  |  |  | Schaltsignalkanal 1 Zustand |
6 | 1 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv |  |  |  |  | Signalkanal 2 Zustand |

Octet 0

bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
subindex | 1
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8

Octet 1

bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
subindex | 1
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 2

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 2
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 3

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | 3 | 4 | 6 | 5
element bit | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 17 | ro |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger | 65 = SP1 Einzelpunkt Teach-in, 66 = SP2 Einzelpunkt Teach-in, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen |  | wo | X |  | Standardkommando |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 13 |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 14 |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 15 |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 16 |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Standardkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 65 = SP1 Einzelpunkt Teach-in, 66 = SP2 Einzelpunkt Teach-in, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen
access rights: wo
modifies other variables

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | Boolean |  |  |  |  |  | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre |
2 | 1 | Boolean |  |  |  |  |  | Datenspeicherungssperre |
3 | 2 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Parameterisierungssperre |
4 | 3 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Benutzerinterface-Sperre |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / /

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Unser Herz schallt ultra."
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "cube-35/FFIU"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "43240"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultrasonic sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Hardwareversion" index=22 id=V_HardwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Anwendungsspezifische Markierung" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Fehlerzähler" index=32 id=V_ErrorCount

data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Fehler, 5..255 = Reserviert
access rights: ro
dynamic

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

data type: Array[10] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176
subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112
subindex | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48
subindex | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |

## Standard Variable "Prozessdaten Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic
[Top]

## Variable "Funktionskennzeichen" index=25 id=V_CP_FunctionTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit funktionsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Variable "Ortskennzeichen" index=26 id=V_CP_LocationTag

description: Möglichkeit ein Gerät mit ortsspezifischen Informationen zu kennzeichnen.
data type: 32-octet String UTF-8
default value: "***"
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Variable "Teach-in Kanal" index=58 id=V_SSP_TI_TeachSelect

description: Auswahl des Kanals für den nächsten Teach-in Vorgang
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 1 = SSC1: Pin 4 (Push-Pull), 2 = SSC2: Pin 2 (Push-Pull), 192 = ASC1: Pin 2 (Strom/Spannung)
default value: 1
access rights: rw
excluded from data storage

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Teach-in Ergebnis" index=59 id=V_SSP_TI_TeachResult

data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 4-bit UInteger | 0 = Untätig, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP12 erfolgreich, 4 = Warte auf Kommando, 5 = In Arbeit, 7 = Fehler | 0 |  |  |  | Teach-in Status |

Octet 0

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 1
element bit |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0

## Variable "SSC1 Parameter" index=60 id=V_SSP_SSC01_Param

data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 32 | 32-bit Integer | 650..6000 | 3500 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltausgang
2 | 0 | 32-bit Integer | 650..6000 | 4000 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltausgang

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Variable "SSC1 Konfiguration" index=61 id=V_SSP_SSC01_Config

data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = High active, 1 = Low active | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand bei Objekt detektiert
2 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = Einzelpunkt (SP1: Schaltpunkt), 2 = Fenster (SP1, SP2: Fensterbetrieb), 3 = Zweipunkt (SP1, SP2: Hysteresebetrieb), 128 = Einzelpunkt + Offset (SP1: Schaltpunkt + Offset), 129 = Fenster ± Offset (SP1: Zweiweg-Reflexionsschranke) | 1 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals: Schaltpunkt, Fensterbetrieb, Hysteresebetrieb, Schaltpunkt + Schaltpunktoffset, Zweiweg-Reflexionsschranke
3 | 0 | 32-bit Integer | 10..5350 | 50 |  |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 Parameter" index=62 id=V_SSP_SSC02_Param

data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 32 | 32-bit Integer | 650..6000 | 1750 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltausgang
2 | 0 | 32-bit Integer | 650..6000 | 2250 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltausgang

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Variable "SSC2 Konfiguration" index=63 id=V_SSP_SSC02_Config

data type: 48-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = High active, 1 = Low active | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand bei Objekt detektiert
2 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = Einzelpunkt (SP1: Schaltpunkt), 2 = Fenster (SP1, SP2: Fensterbetrieb), 3 = Zweipunkt (SP1, SP2: Hysteresebetrieb), 128 = Einzelpunkt + Offset (SP1: Schaltpunkt + Offset), 129 = Fenster ± Offset (SP1: Zweiweg-Reflexionsschranke) | 1 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals: Schaltpunkt, Fensterbetrieb, Hysteresebetrieb, Schaltpunkt + Schaltpunktoffset, Zweiweg-Reflexionsschranke
3 | 0 | 32-bit Integer | 10..5350 | 50 |  |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC1 erweiterte Konfiguration" index=100 id=V_SSC01_AdvancedConfig

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Sekunden
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Sekunden
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2..20 | 8 |  |  |  | Schaltpunktoffset | Offsetwert in % von SP1, der dem SP1 aufaddiert oder subtrahiert wird

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 erweiterte Konfiguration" index=101 id=V_SSC02_AdvancedConfig

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Sekunden
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Sekunden
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2..20 | 8 |  |  |  | Schaltpunktoffset | Offsetwert in % von SP1, der dem SP1 aufaddiert oder subtrahiert wird

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "ASC1 Parameter" index=160 id=V_ASC_Param

data type: 64-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 32 | 32-bit Integer | 650..6000 | 650 |  |  |  | SP1 | Sensornahe oder sensorferne Fenstergrenze (sensornahe Fenstergrenze empfohlen)
2 | 0 | 32-bit Integer | 650..6000 | 3500 |  |  |  | SP2 | Sensorferne oder sensornahe Fenstergrenze (sensorferne Fenstergrenze empfohlen)

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Variable "ASC1 Konfiguration" index=161 id=V_ASC_Config

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Steigend, 1 = Fallend | 0 |  |  |  | Ausgangscharakteristik | Steigende oder fallende Analogkennlinie
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = ASC1 auf Pin 2 deaktivieren und SSC2 auf Pin 2 aktivieren , 1 = Stromausgang, 2 = Spannungsausgang, 3 = Automatische Erkennung im Einschaltmoment | 3 |  |  |  | Betriebsmodus | Hier kann der Betriebsmodus des ASC1 geändert werden.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Messkonfiguration" index=200 id=V_Messkonfig

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 16-bit UInteger | 650..1950 | 650 |  |  |  | Vordergrundausblendung | Verschiebt den Beginn der Messwertauswertung von der Blindzone auf den Wert der Vordergrundausblendung.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Störechoausblendung" index=210 id=V_Stoerechoausblendung

description: Mit der Funktion Störechoausblendung können unerwünschte Echos in der Anwendung in bis zu drei ausgewählten Bereichen ausgeblendet werden.
data type: 120-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 104 | 16-bit UInteger | 650..6000 | 2700 |  |  |  | Bereich 1 Start |
2 | 88 | 16-bit UInteger | 10..5350 | 200 |  |  |  | Bereich 1 Länge |
3 | 80 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = 10%, 2 = 20%, 3 = 30%, 4 = 40%, 5 = 50%, 6 = 60%, 7 = 70%, 8 = 80%, 9 = 90%, 10 = 100% | 0 |  |  |  | Bereich 1 Empfindlichkeitsdämpfung |
4 | 64 | 16-bit UInteger | 650..6000 | 3500 |  |  |  | Bereich 2 Start |
5 | 48 | 16-bit UInteger | 10..5350 | 200 |  |  |  | Bereich 2 Länge |
6 | 40 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = 10%, 2 = 20%, 3 = 30%, 4 = 40%, 5 = 50%, 6 = 60%, 7 = 70%, 8 = 80%, 9 = 90%, 10 = 100% | 0 |  |  |  | Bereich 2 Empfindlichkeitsdämpfung |
7 | 24 | 16-bit UInteger | 650..6000 | 4700 |  |  |  | Bereich 3 Start |
8 | 8 | 16-bit UInteger | 10..5350 | 200 |  |  |  | Bereich 3 Länge |
9 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = 10%, 2 = 20%, 3 = 30%, 4 = 40%, 5 = 50%, 6 = 60%, 7 = 70%, 8 = 80%, 9 = 90%, 10 = 100% | 0 |  |  |  | Bereich 3 Empfindlichkeitsdämpfung |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
bit offset | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Schallfeldbreite & Empfindlichkeit" index=220 id=V_Empfindlichkeit

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Schmal & Gering, 1 = Normal & Standard, 2 = Breit & Hoch | 1 |  |  |  | Verstärkereinstellung |
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 0 |  |  |  | Empfindlichkeitshysterese | Empfindlichkeits-Hysterese bei seitlichem Objekteintritt für ein stabileres Detektionsverhalten.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Filter" index=256 id=V_Filter

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = F00: kein Filter, 1 = F01: Standardfilter, 2 = F02: Mittelwertfilter | 1 |  |  |  | Typ | Messwertfilter für die Auswertung der gemessenen Abstandswerte
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = P00: schwache Filterwirkung, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09: starke Filterwirkung | 0 |  |  |  | Stärke | Stärke des gewählten Messwertfilters
3 | 0 | 8-bit Integer | 10..25 | 25 |  |  |  | Maximale Objektgeschwindigkeit | Maximale Objektgeschwindigkeit für eine Bewegung auf den Sensor zu und von diesem weg, gilt nur für Typ F01 und F02.

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Temperaturkompensation" index=300 id=V_TempKomp

description: Der Sensor ist mit einem internen Temperaturfühler ausgestattet, um die Umgebungstemperatur zu ermitteln und die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit in Luft zu kompensieren. Alternativ kann manuell eine Referenztemperatur eingestellt werden.
data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Referenztemperatur, 1 = angenommene Lufttemperatur | 1 |  |  |  | Quelle der Temperatur | Die angenommene Lufttemperatur auswer-ten oder Referenztemperatur verwenden
2 | 0 | 8-bit Integer | -25..70 | 20 |  |  |  | Referenztemperatur | Manuell eingestellte Referenztemperatur für die Temperaturkompensation

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Synchronisation und Multiplexbetrieb" index=350 id=V_SyncMux

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 1 |  |  |  | Modus |
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Synchronisation aktiv, 1 = Multiplexadresse 1, 2 = Multiplexadresse 2, 3 = Multiplexadresse 3, 4 = Multiplexadresse 4, 5 = Multiplexadresse 5, 6 = Multiplexadresse 6, 7 = Multiplexadresse 7, 8 = Multiplexadresse 8, 9 = Multiplexadresse 9, 10 = Multiplexadresse 10, 128 = IO-Link Synchronisation aktiv | 0 |  |  |  | Sensorbetriebsart |
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2 = 2 Teilnehmer, 3 = 3 Teilnehmer, 4 = 4 Teilnehmer, 5 = 5 Teilnehmer, 6 = 6 Teilnehmer, 7 = 7 Teilnehmer, 8 = 8 Teilnehmer, 9 = 9 Teilnehmer, 10 = 10 Teilnehmer | 10 |  |  |  | Multiplex-Teilnehmeranzahl | Die maximale Anzahl von Multiplex-Teilnehmern sollte auf die richtige Anzahl der Teilnehmer eingestellt werden, um den Multiplexbetrieb zu beschleunigen.

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Bedienoberfläche" index=370 id=V_BedienungEingabe

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Teach-in Tasten und Teach-in über Pin 5 inaktiv, 1 = Teach-in Tasten inaktiv und Teach-in über Pin 5 aktiv, 2 = Teach-in Tasten aktiv und Teach-in über Pin 5 inaktiv, 3 = Teach-in Tasten und Teach-in über Pin 5 aktiv | 2 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "LED" index=371 id=V_BedienungAusgabe

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 1 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Signalqualität" index=1000 id=V_EchoDiagnose

data type: 24-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 16-bit UInteger |  | 0 |  |  |  | Amplitude |
2 | 0 | 8-bit UInteger |  | 0 |  |  |  | Signalstabilität | Die Signalstabilität wird zyklisch durch die Auswertung des Echosignals ermittelt. Je höher dieser Zahlenwert, desto stabiler ist das Echo. 0…31: Gering, 32…47: Ausreichend, 48…63: Gut

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Diagnose der Temperaturkompensation" index=2000 id=V_DiagnoseTemperatur

data type: 24-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 16-bit Integer |  | 0 |  |  |  | angenommene Lufttemperatur |
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Nicht abgeschlossen, 1 = Abgeschlossen | 0 |  |  |  | Aufheizphase |

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Messdatenkanalbeschreibung" index=16512 id=V_SSP_MDC_Descriptor

data type: 88-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 56 | 32-bit Integer |  | 650 |  |  |  | Unterer Grenzwert | Unterer Grenzwert des Messbereiches (Blindzone)
2 | 24 | 32-bit Integer |  | 6000 |  |  |  | Oberer Grenzwert | Oberer Grenzwert des Messbereiches (Grenztastweite)
3 | 8 | 16-bit UInteger |  | 1013 |  |  |  | Einheitencode | IO-Link Einheitencode: 1013 = [mm]
4 | 0 | 8-bit Integer |  | -1 |  |  |  | Skala | Prozessdatenwert * (10 ^ Skala) [Einheitencode] = Messwert in mm

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 3 | 3 | 4 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

[Top]

## ErrorTypes

Code | Additional code | Name | Description
--- | --- | --- | ---
129 (0x81) | 0 (0x00) | Der Parameter SP1 kann nicht unter Vordergrundausblendung eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 1 (0x01) | Der Parameter SP2 kann nicht unter Vordergrundausblendung eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 2 (0x02) | Der Parameter SP1 kann nicht über Oberer Grenzwert eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 3 (0x03) | Der Parameter SP2 kann nicht über Oberer Grenzwert eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 4 (0x04) | Der Parameter SP1 kann nicht über Oberer Grenzwert – Hysterese eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 5 (0x05) | Der Parameter SP2 kann nicht über Oberer Grenzwert – Hysterese eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 6 (0x06) | Der Parameter SP1 kann nicht unter Vordergrundausblendung + Hysterese eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 7 (0x07) | Der Parameter SP2 kann nicht unter Vordergrundausblendung + Hysterese eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 8 (0x08) | Der Abstand zwischen den Parametern SP1 und SP2 muss mindesten 2x Hysterese betragen. |
129 (0x81) | 9 (0x09) | Der Parameter SP1 kann nicht über Oberer Grenzwert – Hysterese - Offset eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 10 (0x0a) | Der Parameter SP1 kann nicht unter Vordergrundausblendung + Hysterese + Offset eingelernt/eingestellt werden. |
129 (0x81) | 11 (0x0b) | Der Abstand zwischen den Parametern SP1 und SP2 muss mindesten 1 mm betragen. |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
16384 (0x4000) | Error | Temperaturfehler | Überlast
16912 (0x4210) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur überschritten | Lokalisieren Sie die Wärmequelle
16928 (0x4220) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur unterschritten | Isolieren Sie das Gerät
20736 (0x5100) | Error | Allgemeiner Fehler der Versorgungsspannung | Überprüfen Sie die Verfügbarkeit
30480 (0x7710) | Error | Kurzschluss | Überprüfen Sie die Installation
36000 (0x8ca0) | Notification | Teach-in Fehler | Ein Teach-in-Vorgang war nicht erfolgreich.
36001 (0x8ca1) | Notification | Teach-in erfolgreich | Ein Teach-in-Vorgang war erfolgreich.
36002 (0x8ca2) | Notification | CycleTime Fehler | Ein CycleTimeError wird ausgelöst, wenn die CycleTime nicht der erlaubten Konfiguration entspricht.

[Top]

## Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_PDI32_MSDC32
Subindex 1: * 0.1 + 0 mm Dec.1
Subindex 2: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 3: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 4: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 5:
Subindex 6:

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_CP_FunctionTag, rw
V_CP_LocationTag, rw

Observation Menu
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_SSC01_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC01_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, ro Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_SSC02_Config.Logik, ro
V_SSP_SSC02_Config.Modus, ro
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, ro Dec.0
ASC1: Analogsignalkanal 1 - Pin 2 (Strom/Spannung)
V_ASC_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ASC_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ASC_Config.Ausgangscharakteristik, ro
V_ASC_Config.Betriebsmodus, ro
Filter
V_Filter.Typ, ro
V_Filter.Stärke, ro
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, ro Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, ro
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, ro Dec.0
Schallfeldbreite & Empfindlichkeit
V_Empfindlichkeit.Verstärkereinstellung, rw
V_Empfindlichkeit.Empfindlichkeitshysterese, rw
Störechoausblendung
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Start * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Länge * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Empfindlichkeitsdämpfung, ro
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Start * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Länge * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Empfindlichkeitsdämpfung, ro
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Start * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Länge * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Empfindlichkeitsdämpfung, ro
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, ro
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, ro
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, ro
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, ro
V_BedienungAusgabe.Modus, ro
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.angenommene Lufttemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Signalqualität
V_EchoDiagnose.Amplitude, ro
V_EchoDiagnose.Signalstabilität, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.4 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.5, ro
V_ProcessDataInput.6, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Messdatenkanalbeschreibung
V_SSP_MDC_Descriptor.Unterer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Oberer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Einheitencode, ro
V_SSP_MDC_Descriptor.Skala, ro

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_CP_FunctionTag, rw
V_CP_LocationTag, rw

Parameter Menu
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC01_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC01_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC02_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC02_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
ASC1: Analogsignalkanal 1 - Pin 2 (Strom/Spannung)
V_ASC_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_ASC_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_ASC_Config.Ausgangscharakteristik, rw
V_ASC_Config.Betriebsmodus, rw
Teach-in Kanal
V_SSP_TI_TeachSelect
V_SystemCommand, Button:=65
V_SystemCommand, Button:=66
V_SSP_TI_TeachResult
Filter
V_Filter.Typ, rw
V_Filter.Stärke, rw
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, rw Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, rw
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, rw Dec.0
Schallfeldbreite & Empfindlichkeit
V_Empfindlichkeit.Verstärkereinstellung, rw
V_Empfindlichkeit.Empfindlichkeitshysterese, rw
Störechoausblendung
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, rw
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, rw
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
System command
V_SystemCommand, Button:=130
Device access locks
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw

Observation Menu
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.angenommene Lufttemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Signalqualität
V_EchoDiagnose.Amplitude, ro
V_EchoDiagnose.Signalstabilität, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.4 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.5, ro
V_ProcessDataInput.6, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Messdatenkanalbeschreibung
V_SSP_MDC_Descriptor.Unterer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Oberer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Einheitencode, ro
V_SSP_MDC_Descriptor.Skala, ro

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_HardwareRevision
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw
V_CP_FunctionTag, rw
V_CP_LocationTag, rw

Parameter Menu
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSP_SSC01_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC01_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC01_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC01_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC01_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC01_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSP_SSC02_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC02_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSP_SSC02_Config.Logik, rw
V_SSP_SSC02_Config.Modus, rw
V_SSP_SSC02_Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC02_AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
ASC1: Analogsignalkanal 1 - Pin 2 (Strom/Spannung)
V_ASC_Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_ASC_Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_ASC_Config.Ausgangscharakteristik, rw
V_ASC_Config.Betriebsmodus, rw
Teach-in Kanal
V_SSP_TI_TeachSelect
V_SystemCommand, Button:=65
V_SystemCommand, Button:=66
V_SSP_TI_TeachResult
Filter
V_Filter.Typ, rw
V_Filter.Stärke, rw
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, rw Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, rw
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, rw Dec.0
Schallfeldbreite & Empfindlichkeit
V_Empfindlichkeit.Verstärkereinstellung, rw
V_Empfindlichkeit.Empfindlichkeitshysterese, rw
Störechoausblendung
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 1 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 2 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Start * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Länge * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_Stoerechoausblendung.Bereich 3 Empfindlichkeitsdämpfung, rw
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, rw
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, rw
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
System command
V_SystemCommand, Button:=130
Device access locks
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw

Observation Menu
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.angenommene Lufttemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Signalqualität
V_EchoDiagnose.Amplitude, ro
V_EchoDiagnose.Signalstabilität, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.4 * 1 + 0, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.5, ro
V_ProcessDataInput.6, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus
Messdatenkanalbeschreibung
V_SSP_MDC_Descriptor.Unterer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Oberer Grenzwert * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSP_MDC_Descriptor.Einheitencode, ro
V_SSP_MDC_Descriptor.Skala, ro

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.