Version: V175559.607068 | Release Date: 2018-11-08

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Process Data Formatting]
[Menus]

lpc+15/CFF
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | Unser Herz schallt ultra.
Vendor URL | https://www.microsonic.de
Device ID | 33 (0x000021)
DeviceFamily | lpc+
Features
Block Parameter | yes
Data Storage | yes
Profile Characteristic | 0x0001 (Device Profile: Smart Sensor), 0x000a (Device Profile: ?Unknown?), 0x8000 (Function Class: Device Identification), 0x8001 (Function Class: Binary Data Channel), 0x8003 (Function Class: Device Diagnosis), 0x8004 (Function Class: Teach-In Commands), 0x800a (Function Class: ?Unknown?)
Supported Access Locks | Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: no
Communication
IO-Link Revision | V1.1
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 8 ms
SIO Mode Supported | yes
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 1 octet on-request data ISDU supported
Device Variant | lpc+15/CFF
--- | ---
Description | Ultraschallsensor in M18-Messinghülse, 2 Push-Pull-Schaltausgänge, 20 - 250 mm Arbeitsbereich, 20 mm Blindzone, 150 mm Betriebsreichweite, Temperaturkompensation
Product ID | 36000
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; Push-Pull
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com
Device Variant | lpc+15/WK/CFF
Description | Ultraschallsensor in M18-Messinghülse mit 90° Winkelkopf, 2 Push-Pull-Schaltausgänge, 20 - 250 mm Arbeitsbereich, 20 mm Blindzone, 150 mm Betriebsreichweite, Temperaturkompensation
Product ID | 36001
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; Push-Pull
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com

[Top]

## ProcessData id=P_ProcessData

## ProcessDataIn "Prozessdaten" id=PI_ProcessDataIn

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (-), 32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..32000 |  |  |  |  | Prozessdaten-Messwert |
2 | 8 | 8-bit Integer |  |  |  |  |  | Prozessdaten-Skala |
3 | 1 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv |  |  |  |  | Schaltsignalkanal 2 Zustand |
4 | 0 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv |  |  |  |  | Schaltsignalkanal 1 Zustand |

Octet 0

bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
subindex | 1
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8

Octet 1

bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
subindex | 1
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 2

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 2
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 3

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 3 | 4

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 17 | ro |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger | 65 = SP1 Einzelpunkt Teach-in, 66 = SP2 Einzelpunkt Teach-in, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen |  | wo | X |  | Standardkommando |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 13 |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 14 |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 15 |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 16 |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Standardkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 65 = SP1 Einzelpunkt Teach-in, 66 = SP2 Einzelpunkt Teach-in, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen
access rights: wo
modifies other variables

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | Boolean |  |  |  |  |  | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre |
2 | 1 | Boolean |  |  |  |  |  | Datenspeicherungssperre |
3 | 2 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Parameterisierungssperre |
4 | 3 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Benutzerinterface-Sperre |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / /

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Unser Herz schallt ultra."
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultrasonic sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Anwendungsspezifische Markierung" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Fehlerzähler" index=32 id=V_ErrorCount

data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Fehler, 5..255 = Reserviert
access rights: ro
dynamic

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

data type: Array[10] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176
subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112
subindex | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48
subindex | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |

## Standard Variable "Prozessdaten Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic
[Top]

## Variable "Teach-in Kanal" index=58 id=V_TeachInChannel

description: Auswahl des Kanals für den nächsten Teach-in Vorgang
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = SSC1: Pin 4 (Push-Pull), 1 = SSC1: Pin 4 (Push-Pull), 2 = SSC2: Pin 2 (Push-Pull)
default value: 0
access rights: rw
excluded from data storage

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Teach-in Status" index=59 id=V_TeachInStatus

data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 4-bit UInteger | 0 = Untätig, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP12 erfolgreich, 4 = Warte auf Kommando, 5 = In Arbeit, 7 = Fehler | 0 |  |  |  | Teach-in Status |
2 | 4 | Boolean |  | 0 |  |  |  | SP1 TP1 |
3 | 6 | Boolean |  | 0 |  |  |  | SP2 TP1 |

Octet 0

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | 3 | / / / / / / | 2 | 1
element bit |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0

## Variable "SSC1 Parameter" index=60 id=V_SSC1Param

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | 200..2500 | 1500 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltausgang
2 | 0 | 16-bit Integer | 200..2500 | 1700 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltausgang

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC1 Konfiguration" index=61 id=V_SSC1Config

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = High active, 1 = Low active | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand bei Objekt detektiert
2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = Einzelpunkt (SP1: Schaltpunkt), 2 = Fenster (SP1, SP2: Fensterbetrieb), 3 = Zweipunkt (SP1, SP2: Hysteresebetrieb), 128 = Einzelpunkt + Offset (SP1: Schaltpunkt + Offset), 129 = Fenster ± Offset (SP1: Zweiweg-Reflexionsschranke) | 1 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals: Schaltpunkt, Fensterbetrieb, Hysteresebetrieb, Schaltpunkt + Schaltpunktoffset, Zweiweg-Reflexionsschranke
3 | 0 | 16-bit Integer | 10..2300 | 20 |  |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 Parameter" index=62 id=V_SSC2Param

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | 200..2500 | 1500 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltausgang
2 | 0 | 16-bit Integer | 200..2500 | 1700 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltausgang

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 Konfiguration" index=63 id=V_SSC2Config

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = High active, 1 = Low active | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand bei Objekt detektiert
2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Deaktiviert, 1 = Einzelpunkt (SP1: Schaltpunkt), 2 = Fenster (SP1, SP2: Fensterbetrieb), 3 = Zweipunkt (SP1, SP2: Hysteresebetrieb), 128 = Einzelpunkt + Offset (SP1: Schaltpunkt + Offset), 129 = Fenster ± Offset (SP1: Zweiweg-Reflexionsschranke) | 1 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals: Schaltpunkt, Fensterbetrieb, Hysteresebetrieb, Schaltpunkt + Schaltpunktoffset, Zweiweg-Reflexionsschranke
3 | 0 | 16-bit Integer | 10..2300 | 20 |  |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC1 erweiterte Konfiguration" index=100 id=V_SSC1AdvancedConfig

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Sekunden
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Sekunden
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2..20 | 8 |  |  |  | Schaltpunktoffset | Offsetwert in % von SP1, der dem SP1 aufaddiert oder subtrahiert wird

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 erweiterte Konfiguration" index=101 id=V_SSC2AdvancedConfig

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Sekunden
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Sekunden
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2..20 | 8 |  |  |  | Schaltpunktoffset | Offsetwert in % von SP1, der dem SP1 aufaddiert oder subtrahiert wird

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Messkonfiguration" index=200 id=V_Messkonfig

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 16-bit Integer | 200..600 | 200 |  |  |  | Vordergrundausblendung | Verschiebt den Beginn der Messwertauswertung von der Blindzone auf den Wert der Vordergrundausblendung.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Filter" index=256 id=V_Filter

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = F00: kein Filter, 1 = F01: Standardfilter, 2 = F02: Mittelwertfilter, 3 = F03: Vordergrundfilter, 4 = F04: Hintergrundfilter | 1 |  |  |  | Typ | Messwertfilter für die Auswertung der gemessenen Abstandswerte
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = P00: schwache Filterwirkung, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09: starke Filterwirkung | 0 |  |  |  | Stärke | Stärke des gewählten Messwertfilters
3 | 0 | 8-bit Integer | 10..25 | 25 |  |  |  | Maximale Objektgeschwindigkeit | Maximale Objektgeschwindigkeit für eine Bewegung auf den Sensor zu und von diesem weg, gilt nur für Typ F01 und F02.

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Temperaturkompensation" index=300 id=V_TempKomp

description: Der Sensor ist mit einem internen Temperaturfühler ausgestattet, um die Umgebungstemperatur zu erfassen. Damit wird die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindkeit in Luft kompensiert.
data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Referenztemperatur, 1 = Interne Temperaturmessung | 1 |  |  |  | Quelle der Temperatur | Internen Temperaturfühler auswerten oder feste Referenztemperatur verwenden
2 | 0 | 8-bit Integer | -25..70 | +20 |  |  |  | Referenztemperatur | Ist der Temperaturfühler deaktiviert, greift die Temperaturkompensation auf die feste Referenztemperatur zurück.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Synchronisation und Multiplexbetrieb" index=350 id=V_SyncMux

data type: 24-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 1 |  |  |  | Modus |
2 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Synchronisation aktiv, 1 = Multiplexadresse 1, 2 = Multiplexadresse 2, 3 = Multiplexadresse 3, 4 = Multiplexadresse 4, 5 = Multiplexadresse 5, 6 = Multiplexadresse 6, 7 = Multiplexadresse 7, 8 = Multiplexadresse 8, 9 = Multiplexadresse 9, 10 = Multiplexadresse 10, 128 = IO-Link Synchronisation aktiv | 0 |  |  |  | Sensorbetriebsart |
3 | 0 | 8-bit UInteger | 2 = 2 Teilnehmer, 3 = 3 Teilnehmer, 4 = 4 Teilnehmer, 5 = 5 Teilnehmer, 6 = 6 Teilnehmer, 7 = 7 Teilnehmer, 8 = 8 Teilnehmer, 9 = 9 Teilnehmer, 10 = 10 Teilnehmer | 10 |  |  |  | Multiplex-Teilnehmeranzahl | Die maximale Anzahl von Multiplex-Teilnehmern sollte auf die richtige Anzahl der Teilnehmer eingestellt werden, um den Multiplexbetrieb zu beschleunigen.

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Pin 5" index=370 id=V_BedienungEingabe

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 1 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "LED" index=371 id=V_BedienungAusgabe

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv | 1 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Diagnose der Temperaturkompensation" index=2000 id=V_DiagnoseTemperatur

data type: 24-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 16-bit Integer |  |  |  |  |  | Sensortemperatur |
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Nicht abgeschlossen, 1 = Abgeschlossen |  |  |  |  | Aufheizphase |

octet | 0 | 1 | 2 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Messdatenkanalbeschreibung" index=16512 id=V_MDCDescriptor

data type: 88-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 56 | 32-bit Integer |  | 180 |  |  |  | Untere Grenze | Untere Grenze des Messbereiches (Blindzone)
2 | 24 | 32-bit Integer |  | 2500 |  |  |  | Obere Grenze | Obere Grenze des Messbereiches (Grenztastweite)
3 | 8 | 16-bit Integer |  | 1013 |  |  |  | Einheitencode | IO-Link Einheitencode: 1013 = [mm]
4 | 0 | 8-bit Integer |  | -1 |  |  |  | Skala | Prozessdatenwert * (10 ^ Skala) [Einheitencode] = Messwert in mm

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 3 | 3 | 4 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
16384 (0x4000) | Error | Temperaturfehler | Überlast
16912 (0x4210) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur überschritten | Lokalisieren Sie die Wärmequelle
16928 (0x4220) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur unterschritten | Isolieren Sie das Gerät
20736 (0x5100) | Error | Allgemeiner Fehler der Versorgungsspannung | Überprüfen Sie die Verfügbarkeit
30480 (0x7710) | Error | Kurzschluss | Überprüfen Sie die Installation
36000 (0x8ca0) | Notification | Teach-in Fehler | Ein Teach-in-Vorgang war nicht erfolgreich.
36001 (0x8ca1) | Notification | Teach-in erfolgreich | Ein Teach-in-Vorgang war erfolgreich.
36002 (0x8ca2) | Notification | CycleTime Fehler | Ein CycleTimeError wird ausgelöst, wenn die CycleTime nicht der erlaubten Konfiguration entspricht.

[Top]

## Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_ProcessDataIn
Subindex 1: * 0.1 + 0 mm Dec.1
Subindex 2: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 3:
Subindex 4:

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Observation Menu
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC1Config.Logik, ro
V_SSC1Config.Modus, ro
V_SSC1Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, ro Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC2Config.Logik, ro
V_SSC2Config.Modus, ro
V_SSC2Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, ro Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, ro Dec.0
Messkonfiguration
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
Filter
V_Filter.Typ, ro
V_Filter.Stärke, ro
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, ro Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, ro
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, ro Dec.0
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, ro
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, ro
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, ro
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, ro
V_BedienungAusgabe.Modus, ro
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Parameter Menu
Teach-in Kanal
V_SystemCommand, Button:=65
V_SystemCommand, Button:=66
V_TeachInChannel
V_TeachInStatus
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1Config.Logik, rw
V_SSC1Config.Modus, rw
V_SSC1Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2Config.Logik, rw
V_SSC2Config.Modus, rw
V_SSC2Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
Messkonfiguration
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
Filter
V_Filter.Typ, rw
V_Filter.Stärke, rw
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, rw Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, rw
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, rw Dec.0
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, rw
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, rw
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
System command
V_SystemCommand, Button:=130
Device access locks
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Datenspeicherungssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw

Observation Menu
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Parameter Menu
Teach-in Kanal
V_SystemCommand, Button:=65
V_SystemCommand, Button:=66
V_TeachInChannel
V_TeachInStatus
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1Config.Logik, rw
V_SSC1Config.Modus, rw
V_SSC1Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC1AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (Push-Pull)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2Config.Logik, rw
V_SSC2Config.Modus, rw
V_SSC2Config.Hysterese * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Einschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung * 0.1 + 0 s, rw Dec.1
V_SSC2AdvancedConfig.Schaltpunktoffset * 1 + 0 %, rw Dec.0
Messkonfiguration
V_Messkonfig.Vordergrundausblendung * 0.1 + 0 mm, rw Dec.1
Filter
V_Filter.Typ, rw
V_Filter.Stärke, rw
V_Filter.Maximale Objektgeschwindigkeit * 0.1 + 0 m/s, rw Dec.1
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Quelle der Temperatur, rw
V_TempKomp.Referenztemperatur * 1 + 0 °C, rw Dec.0
Synchronisation und Multiplexbetrieb
V_SyncMux.Modus, rw
V_SyncMux.Sensorbetriebsart, rw
V_SyncMux.Multiplex-Teilnehmeranzahl, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Modus, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
System command
V_SystemCommand, Button:=130
Device access locks
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Datenspeicherungssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw

Observation Menu
Diagnose der Temperaturkompensation
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
V_DiagnoseTemperatur.Aufheizphase, ro
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0 mm, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro

Diagnosis Menu
Device status
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.