Version: V164653.514512 | Release Date: 2016-10-26

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Menus]

sks-15/CF
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | Unser Herz schallt ultra.
Vendor URL | http://www.microsonic.de
Device ID | 27 (0x00001b)
DeviceFamily | sks
Features
Block Parameter | yes
Data Storage | yes
Supported Access Locks | Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: no
Communication
IO-Link Revision | V1.1
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 8 ms
SIO Mode Supported | yes
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_2 with 1 octet on-request data ISDU supported
Device Variant | sks-15/CF
--- | ---
Description | Ultraschall-Näherungsschalter mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, Betriebstastweite 150 mm.
Product ID | sks-15/CF
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M8 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; NC
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q

[Top]

## ProcessData id=PD_ProcessData

## ProcessDataIn "Der gemessene Abstandswert wird mit einer Auflösung von 0,1 mm ausgegeben" id=PD_ProcessDataIn

bit length: 16
data type: 16-bit Record

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 | 15-bit UInteger |  |  |  |  |  | Prozess Daten |
2 | 0 | Boolean | false = Nicht geschaltet, true = Geschaltet |  |  |  |  | Schaltzustand |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 1
element bit | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | 1 | 2
element bit | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 17 | ro |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger | 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen, 161 = Schaltpunkt teachen, 162 = Schaltpunkt plus 8 Prozent teachen, 164 = Reflexionsschranke teachen, 165 = Fensterbetrieb: ersten Schaltpunkt teachen, 166 = Fensterbetrieb: zweiten Schaltpunkt teachen |  | wo | X |  | Standardkommando |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 13 |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 14 |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 15 |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 16 |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Standardkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen, 161 = Schaltpunkt teachen, 162 = Schaltpunkt plus 8 Prozent teachen, 164 = Reflexionsschranke teachen, 165 = Fensterbetrieb: ersten Schaltpunkt teachen, 166 = Fensterbetrieb: zweiten Schaltpunkt teachen
access rights: wo
modifies other variables

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | Boolean |  |  |  |  |  | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre |
2 | 1 | Boolean |  |  |  |  |  | Datenspeicherungssperre |
3 | 2 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Parameterisierungssperre |
4 | 3 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Benutzerinterface-Sperre |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / /

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Unser Herz schallt ultra."
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "sks-15/CF"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "sks-15/CF"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultraschall-Sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Anwendungsspezifische Markierung" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

data type: 32-octet String UTF-8
default value: "********************************"
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

[Top]

## Variable "Schaltpunkt 1 (SP1)" index=64 id=V_S1_Schaltpunkt1

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die gemessene Entfernung kleiner ist als SP1. Einstellbereich: 20…249 mm Hinweis: Der eingegebene Wert wird auf ein Vielfaches der Messwertauflösung gerundet.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 356..4452
default value: 2671
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 1 (RP1)" index=65 id=V_S1_Rueckschaltpunkt1

description: Der Schaltausgang wird zurückgesetzt, wenn die gemessene Entfernung größer ist als RP1 (SP1 + Hysterese). Einstellbereich: 21…250 mm Hinweis: RP1 muss größer als SP1 sein.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 356..4452
default value: 2707
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Öffner- / Schließer- Betrieb" index=66 id=V_S1_Logik

description: Für den Schaltausgang kann die Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner eingestellt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Schließer, 1 = Öffner
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filter" index=67 id=V_FilterTyp

description: Es gibt 3 Filtereinstellungen: F00: Kein Filter | F01: Standardfilter | F02: Mittelwertfilter | F03: Vordergrund Filter | F04: Hintergrund Filter
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = F00, 1 = F01, 2 = F02, 3 = F03, 4 = F04
default value: 1
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Filterstärke" index=68 id=V_FilterStaerke

description: Für jeden Messwertfilter kann eine Filterstärke zwischen 0, schwache Filterwirkung, und 9, starke Filterwirkung, gewählt werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = P00, 1 = P01, 2 = P02, 3 = P03, 4 = P04, 5 = P05, 6 = P06, 7 = P07, 8 = P08, 9 = P09
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Schaltpunkt 2 (SP2)" index=71 id=V_S1_Rueckschaltpunkt2

description: Der Schaltausgang wird gesetzt, wenn die gemessene Entfernung kleiner ist als SP2. Einstellbereich: 22…3000 mm Hinweis: SP2 muss größer als RP1 sein. Wenn SP2 oder RP2 > 250 mm, wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 356..53426
default value: 53426
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Rückschaltpunkt 2 (RP2)" index=72 id=V_S1_Schaltpunkt2

description: Der Schaltausgang wird zurückgesetzt, wenn die gemessene Entfernung größer ist als RP2. Einstellbereich: 23…3000 mm Hinweis: RP2 muss größer als SP2 sein. Wenn SP2 oder RP2 > 250 mm, wird der Fensterbetrieb deaktiviert.
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 356..53426
default value: 53426
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Teach-In via Taste" index=74 id=V_TeachIn_per_Taste

description: Aktiviert/Deaktiviert externes Teachen via Taste.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = an, 1 = aus
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Grenztastweite" index=75 id=V_Tastweite

description: Maximaler Erfassungsbereich des Sensors. Einstellbereich: 300…500 mm
data type: 16-bit UInteger
allowed values: 5343..8904
default value: 5343
access rights: rw

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Temperatur-Kompensation" index=76 id=V_TK_Modus

description: Die Temperatur-Kompensation kann aktiviert oder deaktiviert werden.
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = aus, 1 = an
default value: 0
access rights: rw

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
36000 (0x8ca0) | Notification | Teach-In fehlgeschlagen | The last Teach-in operation has been canceled or terminated by an error. The determined settings are discarded.
36001 (0x8ca1) | Notification | Parameter haben sich geändert | The last Teach-in operation completed successfully. The determined settings are applied.
36002 (0x8ca2) | Notification | MasterCycleTime ist ungültig | Die vom Master gewählte CycleTime überschreitet oder unterschreitet die Grenzen des Devices. Wertebereich: 8 ms … 134,3 ms

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_ApplicationSpecificTag

Observation Menu
Messkonfiguration
V_Tastweite * 0.05615234 + 0 mm, ro
Schaltausgang
Konfiguration
V_S1_Logik, ro
Parameter
V_S1_Schaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, ro
V_S1_Rueckschaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, ro
V_S1_Rueckschaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, ro
V_S1_Schaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, ro
Filter
V_FilterTyp, ro
V_FilterStaerke, ro

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_ApplicationSpecificTag

Observation Menu
Messkonfiguration
V_Tastweite * 0.05615234 + 0 mm, ro
Schaltausgang
Konfiguration
V_S1_Logik, rw
Parameter
V_S1_Schaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Rueckschaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Rueckschaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Schaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, rw
Filter
V_FilterTyp, ro
V_FilterStaerke, ro
Standard Command
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=165
V_SystemCommand, Button:=166
V_SystemCommand, Button:=164

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Parameter Menu
Messkonfiguration
V_Tastweite * 0.05615234 + 0 mm, rw
Schaltausgang
Konfiguration
V_S1_Logik, rw
Parameter
V_S1_Schaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Rueckschaltpunkt1 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Rueckschaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, rw
V_S1_Schaltpunkt2 * 0.05615234 + 0 mm, rw
Filter
V_FilterTyp, rw
V_FilterStaerke, rw
Temeperaturkompensierung
V_TK_Modus, rw
Bedienung
V_TeachIn_per_Taste, rw
Standard Command
V_SystemCommand, Button:=130
V_SystemCommand, Button:=161
V_SystemCommand, Button:=162
V_SystemCommand, Button:=165
V_SystemCommand, Button:=166
V_SystemCommand, Button:=164
DeviceAccessLocks
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Datenspeicherungssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.