Version: V175908.366942 | Release Date: 2019-07-02

[Process Data]
[Standard Variables]
[Variables]
[Events]
[Process Data Formatting]
[Menus]

esf-1/CDF/A
Vendor ID | 419 (0x01a3) |
Vendor Name | microsonic GmbH
Vendor Text | Unser Herz schallt ultra.
Vendor URL | https://www.microsonic.de
Device ID | 72 (0x000048)
DeviceFamily | esf
Features
Block Parameter | yes
Data Storage | yes
Profile Characteristic | 0x0001 (Device Profile: Smart Sensor), 0x000a (Device Profile: ?Unknown?), 0x8000 (Function Class: Device Identification), 0x8003 (Function Class: Device Diagnosis), 0x800a (Function Class: ?Unknown?)
Supported Access Locks | Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: yes, Local User Interface: yes
Communication
IO-Link Revision | V1.1
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2)
Minimum Cycle Time | 4 ms
SIO Mode Supported | yes
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 2 octets on-request data ISDU supported
Device Variant | esf-1/CDF/A
--- | ---
Description | Utraschall-Etiketten- und Spleißsensor, kompaktes Aluminiumgehäuse in Gabelform mit 55 mm Gabellänge, 1 Push-Pull-Schaltausgang, 1 PNP-Schaltausgang, Temperaturkompensation.
Product ID | 16950
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; PNP
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com
Device Variant | esf-1/15/CDF/A
Description | Utraschall-Etiketten- und Spleißsensor, kompaktes Aluminiumgehäuse in Gabelform mit 150 mm Gabellänge, 1 Push-Pull-Schaltausgang, 1 PNP-Schaltausgang, Temperaturkompensation.
Product ID | 16952
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; PNP
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com
Device Variant | esf-1/7/CDF/A
Description | Utraschall-Etiketten- und Spleißsensor, kompaktes Aluminiumgehäuse in Gabelform mit 70 mm Gabellänge, 1 Push-Pull-Schaltausgang, 1 PNP-Schaltausgang, Temperaturkompensation.
Product ID | 16953
Device Icon |
Device Symbol |
Connection Type | M12-5 connector
Connection Symbol |
- pin 1 | brown; L+
- pin 2 | white; Other; PNP
- pin 3 | (light) blue; L-
- pin 4 | black; C/Q
- pin 5 | grey (slate); NC; Com

[Top]

## ProcessData id=P_ProcessData

## ProcessDataIn "Prozessdaten" id=PI_ProcessDataIn

bit length: 32
data type: 32-bit Record (subindex access not supported)

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | -32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (-), 32760 = Ausserhalb des Erfassungsbereiches (+), 32764 = Keine Messdaten, 0..1023 |  |  |  |  | Prozessdatenmesswert |
2 | 8 | 8-bit Integer |  |  |  |  |  | Prozessdatenskala |
3 | 2 | Boolean | false = False, true = True |  |  |  |  | Bahnriss |
4 | 1 | Boolean | false = False, true = True |  |  |  |  | Schaltsignalkanal 2 Zustand |
5 | 0 | Boolean | false = False, true = True |  |  |  |  | Schaltsignalkanal 1 Zustand |

Octet 0

bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
subindex | 1
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8

Octet 1

bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
subindex | 1
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 2

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | 2
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

Octet 3

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 3 | 4 | 5

[Top]

## Standard Variable "Direkte Parameter 1" index=0 id=V_DirectParameters_1

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Master Zykluszeit |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Minimale Zykluszeit |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Telegramm-Fähigkeit |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  | 17 | ro |  |  | IO-Link Versions-ID |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Eingang |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Prozessdatenlänge Ausgang |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 1 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Hersteller-ID 2 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 1 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 2 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Geräte-ID 3 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  | ro |  |  | Reserviert |
16 | 0 | 8-bit UInteger | 75 = Teach-in Start, 76 = Teach-in nächster Schritt / Ende, 79 = Teach-in Abbruch, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen |  | wo | X |  | Standardkommando |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Direkte Parameter 2" index=1 id=V_DirectParameters_2

data type: 128-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 120 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 1 |
2 | 112 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 2 |
3 | 104 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 3 |
4 | 96 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 4 |
5 | 88 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 5 |
6 | 80 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 6 |
7 | 72 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 7 |
8 | 64 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 8 |
9 | 56 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 9 |
10 | 48 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 10 |
11 | 40 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 11 |
12 | 32 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 12 |
13 | 24 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 13 |
14 | 16 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 14 |
15 | 8 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 15 |
16 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Gerätespezifischer Parameter 16 |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0

## Standard Variable "Standardkommando" index=2 id=V_SystemCommand

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 75 = Teach-in Start, 76 = Teach-in nächster Schritt / Ende, 79 = Teach-in Abbruch, 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen
access rights: wo
modifies other variables

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätezugriffssperren" index=12 id=V_DeviceAccessLocks

data type: 16-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | Boolean |  |  |  |  |  | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre |
2 | 1 | Boolean |  |  |  |  |  | Datenspeicherungssperre |
3 | 2 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Parameterisierungssperre |
4 | 3 | Boolean |  |  |  |  |  | Lokale Benutzerinterface-Sperre |

Octet 0

bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / /

Octet 1

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1

## Standard Variable "Herstellername" index=16 id=V_VendorName

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "microsonic GmbH"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Herstellertext" index=17 id=V_VendorText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Unser Herz schallt ultra."
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produktname" index=18 id=V_ProductName

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkt-ID" index=19 id=V_ProductID

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Produkttext" index=20 id=V_ProductText

data type: 64-octet String UTF-8
default value: "Ultrasonic sensor"
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Seriennummer" index=21 id=V_SerialNumber

data type: 16-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Firmwareversion" index=23 id=V_FirmwareRevision

data type: 64-octet String UTF-8
access rights: ro

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256

octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Anwendungsspezifische Markierung" index=24 id=V_ApplicationSpecificTag

data type: 32-octet String UTF-8
access rights: rw

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

## Standard Variable "Fehlerzähler" index=32 id=V_ErrorCount

data type: 16-bit UInteger
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Standard Variable "Gerätestatus" index=36 id=V_DeviceStatus

data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = Gerät ist OK, 1 = Wartung erforderlich, 2 = Außerhalb der Spezifikation, 3 = Funktionsprüfung, 4 = Fehler, 5..255 = Reserviert
access rights: ro
dynamic

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Standard Variable "Ausführlicher Gerätestatus" index=37 id=V_DetailedDeviceStatus

data type: Array[10] of 3-octet OctetString (subindex access not supported)
access rights: ro
dynamic

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176
subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3

octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112
subindex | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6

octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48
subindex | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8

octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |

## Standard Variable "Prozessdaten Eingang" index=40 id=V_ProcessDataInput

data type: see ProcessDataIn!
access rights: ro
dynamic
[Top]

## Variable "Teach-in Kanal" index=58 id=V_TeachInChannel

description: Auswahl des Kanals für den nächsten Teach-in Vorgang
data type: 8-bit UInteger
allowed values: 0 = SSC1: Default: Pin 4 (Push-Pull), 1 = SSC1: Pin 4 (Push-Pull)
default value: 0
access rights: rw
excluded from data storage

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Teach-in Status" index=59 id=V_TeachInStatus

data type: 8-bit Record (subindex access not supported)
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 4-bit UInteger | 0 = Untätig, 1 = SP1 erfolgreich, 2 = SP2 erfolgreich, 3 = SP12 erfolgreich, 4 = Warte auf Kommando, 5 = In Arbeit, 7 = Fehler | 0 |  |  |  | Status |

Octet 0

bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 1
element bit |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0

## Variable "SSC1 Parameter" index=60 id=V_SSC1Param

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | 0..1023 | 300 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltsignalkanal
2 | 0 | 16-bit Integer | 0..1023 | 508 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltsignalkanal

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC1 Konfiguration" index=61 id=V_SSC1Config

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = High aktiv, 1 = Low aktiv | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand des Schaltsignalkanals
2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Ausgang deaktiviert, 1 = Nur niedriger Schwellenwert (SP1) (Etikett/Spleiß), 2 = Beide Schwellenwerte (SP1 und SP2) (Spleiß), 130 = Nur hoher Schwellenwert (SP2) (Spleiß) | 1 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals
3 | 0 | 16-bit Integer | 0..1023 | 8 | ro |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 Parameter" index=62 id=V_SSC2Param

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 16 | 16-bit Integer | 0..1023 | 300 |  |  |  | SP1 | Setpoint 1 für Schaltsignalkanal
2 | 0 | 16-bit Integer | 0..1023 | 508 |  |  |  | SP2 | Setpoint 2 für Schaltsignalkanal

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 Konfiguration" index=63 id=V_SSC2Config

data type: 32-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = Schließer, 1 = Öffner | 0 |  |  |  | Logik | Logischer Zustand des Schaltsignalkanals
2 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Ausgang deaktiviert, 1 = Nur niedriger Schwellenwert (SP1) (Etikett/Spleiß), 2 = Beide Schwellenwerte (SP1 und SP2) (Spleiß), 130 = Nur hoher Schwellenwert (SP2) (Spleiß), 132 = Bahnriss, 134 = Fehlendes Etikett, 135 = Ungleiche Etikettenlänge | 132 |  |  |  | Modus | Schaltmodus des Schaltsignalkanals
3 | 0 | 16-bit Integer | 0..1023 | 8 | ro |  |  | Hysterese | Hysterese für SP1 und SP2

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 3 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "SSC1 erweiterte Konfiguration" index=100 id=V_SSC1AdvancedConfig

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Messwiederholraten
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Messwiederholraten

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "SSC2 erweiterte Konfiguration" index=101 id=V_SSC2AdvancedConfig

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Einschaltverzögerung | Einschaltverzögerung in Messwiederholraten
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0..255 | 0 |  |  |  | Ausschaltverzögerung | Ausschaltverzögerung in Messwiederholraten

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Temperaturkompensation" index=300 id=V_TempKomp

description: Der Sensor ist mit einer internen Temperatureinheit zur Bestimmung der Umgebungstemperatur ausgestattet. Damit wird die Temperaturabhängigkeit des Amplitudenverlustes in der Luft kompensiert.
data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = aus, 1 = an | 1 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Synchronisation" index=350 id=V_SyncMux

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = aus, 1 = an | 0 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Taste und Pin 5" index=370 id=V_BedienungEingabe

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Taste und Pin 5 aktiv, 2 = Nur Pin 5 aktiv, 3 = Nur Taste aktiv | 1 |  |  |  | Teach-in Eingabe |
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Standard Teach-in Methoden, 1 = QuickTeach Etikettensensor, 2 = QuickTeach Spleißsensor | 0 |  |  |  | Manuelle Teach-in Methode | Mit QuickTeach haben Sie einen vereinfachten Teach-In-Prozess, den Sie einmalig vor der ersten Inbetriebnahme aktivieren müssen.

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "LED" index=371 id=V_BedienungAusgabe

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Aktiv, 4 = Find me! | 1 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Teach-in Feedback" index=372 id=V_BedienungFeedback

data type: 8-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Feedback auf Pin 2 und Pin 4, 2 = Feedback auf Pin 2, 3 = Feedback auf Pin 4 | 0 |  |  |  | Modus |

octet | 0 |
bit offset | 7 - 0 |
subindex | 1 |
element bit | 7 - 0 |

## Variable "Teach-in Konfiguration" index=400 id=V_TeachInKonfig

data type: 16-bit Record
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 8 | 8-bit UInteger | 5..50 | 20 |  |  |  | Spleißschwelle | Die Spleißschwelle gibt an, um welchen Wert die Amplitude des Bahnmaterials schwanken darf, um als Spleiß gewertet zu werden.
2 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Etikett dynamisch, 1 = Etikett statisch, 2 = Spleiß | 0 |  |  |  | Teach-in Typ | Etikett dynamisch = Trägermaterial und Etikett dynamisch einlernen, Etikett statisch = Trägermaterial und Etiketten getrennt einlernen, Spleiß = Nur Bahnmaterial einlernen

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 2 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Materialabgleich" index=500 id=V_Abgleich

data type: 32-bit Record (subindex access not supported)
access rights: rw

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 32-bit UInteger |  |  |  |  |  | Datensatz | Der Datensatz enthält material- und sensorspezifische Parameter; wenn der Datensatz nicht mit dem Sensor übereinstimmt, kann die Funktion des Sensors nicht gewährleistet werden und ein Benachrichtigungsereignis wird ausgelöst.

octet | 0 | 1 | 2 | 3 |
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 |
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Temperatur" index=2000 id=V_DiagnoseTemperatur

data type: 16-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 0 | 16-bit Integer | -560..1560 | 200 |  |  |  | Sensortemperatur |

octet | 0 | 1 |
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |

## Variable "Messung" index=2001 id=V_DiagnoseBetriebszustand

data type: 40-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 24 | 16-bit UInteger | 30..195 | 30 |  |  |  | Messwiederholraten im SIO Modus |
2 | 8 | 16-bit UInteger | 400..13000 | 400 |  |  |  | Messwiederholraten im IO-Link Modus |
3 | 0 | 8-bit UInteger |  |  |  |  |  | Qualität des letzten Teach-ins |

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
bit offset | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

## Variable "Messdatenkanalbeschreibung" index=16512 id=V_MDCDescriptor

data type: 88-bit Record
access rights: ro

subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 56 | 32-bit Integer |  | 0 |  |  |  | Untere Grenze | Untere Grenze des Messbereiches
2 | 24 | 32-bit Integer |  | 1023 |  |  |  | Obere Grenze | Obere Grenze des Messbereiches
3 | 8 | 16-bit Integer |  | 0 |  |  |  | Einheitencode |
4 | 0 | 8-bit Integer |  | -1 |  |  |  | Skala | Prozessdatenmesswert * (10 ^ Skala) [Einheitencode] = Messwert

octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
bit offset | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0

octet | 8 | 9 | 10 |
bit offset | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 3 | 3 | 4 |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 |

[Top]

## Events

Code | Type | Name | Description
--- | --- | --- | ---
16384 (0x4000) | Error | Temperaturfehler | Überlast
16912 (0x4210) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur überschritten | Lokalisieren Sie die Wärmequelle
16928 (0x4220) | Warning | Zulässige Gerätetemperatur unterschritten | Isolieren Sie das Gerät
36000 (0x8ca0) | Notification | Manueller Teach-in nicht erfolgreich | Der manuelle Teach-in Vorgang war nicht erfolgreich.
36001 (0x8ca1) | Notification | Manueller Teach-in ist erfolgreich | Der manuelle Teach-in Vorgang war erfolgreich.
36003 (0x8ca3) | Warning | Materialabgleichdatensatz passt nicht zum Sensor | Der Datensatz für den Materialabgleich stimmt nicht mit dem Sensor überein. Bitte führen Sie einen Teach-in durch.
36004 (0x8ca4) | Warning | Manueller Teach-in wird ausgeführt | Der Sensor kann wegen eines laufenden manuellen Teach-in nicht verwendet werden.

[Top]

## Process Data Formatting

Formatting for Process Data id=PI_ProcessDataIn
Subindex 1: * 0.1 + 0 Dec.1
Subindex 2: * 1 + 0 Dec.0
Subindex 3:
Subindex 4:
Subindex 5:

[Top]

## Observer Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, ro

Observation Menu
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_SSC1Config.Logik, ro
V_SSC1Config.Modus, ro
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, ro Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (PNP)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_SSC2Config.Logik, ro
V_SSC2Config.Modus, ro
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, ro Dec.0
Materialabgleich
V_Abgleich.Datensatz, ro Hex
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Modus, ro
Synchronisation
V_SyncMux.Modus, ro
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Teach-in Eingabe, ro
V_BedienungEingabe.Manuelle Teach-in Methode, ro
V_BedienungAusgabe.Modus, ro
V_BedienungFeedback.Modus, ro
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro
V_ProcessDataInput.5, ro

Diagnosis Menu
Sensordiagnose
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
Messdiagnose
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im SIO Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im IO-Link Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Qualität des letzten Teach-ins, ro
Gerätestatus
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

## Maintenance Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Parameter Menu
Teach-in Kanal
V_TeachInChannel, rw
V_TeachInStatus, ro
V_SystemCommand, Button:=75
V_SystemCommand, Button:=76
V_SystemCommand, Button:=79
V_TeachInKonfig.Spleißschwelle + 0 %, rw Dec.1
V_TeachInKonfig.Teach-in Typ, rw
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC1Config.Logik, rw
V_SSC1Config.Modus, rw
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (PNP)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC2Config.Logik, rw
V_SSC2Config.Modus, rw
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, rw Dec.0
Materialabgleich
V_Abgleich.Datensatz, rw Hex
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Modus, rw
Synchronisation
V_SyncMux.Modus, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Teach-in Eingabe, rw
V_BedienungEingabe.Manuelle Teach-in Methode, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
V_BedienungFeedback.Modus, rw
Systemkommando
V_SystemCommand, Button:=130
Gerätezugriffssperren
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerinterface-Sperre, rw

Observation Menu
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro
V_ProcessDataInput.5, ro

Diagnosis Menu
Sensordiagnose
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
Messdiagnose
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im SIO Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im IO-Link Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Qualität des letzten Teach-ins, ro
Gerätestatus
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

## Specialist Menus

Identification Menu
V_VendorName
V_VendorText
V_ProductName
V_ProductID
V_ProductText
V_SerialNumber
V_FirmwareRevision
V_ApplicationSpecificTag, rw

Parameter Menu
Teach-in Kanal
V_TeachInChannel, rw
V_TeachInStatus, ro
V_SystemCommand, Button:=75
V_SystemCommand, Button:=76
V_SystemCommand, Button:=79
V_TeachInKonfig.Spleißschwelle + 0 %, rw Dec.1
V_TeachInKonfig.Teach-in Typ, rw
SSC1: Schaltsignalkanal 1 - Pin 4 (Push-Pull)
V_SSC1Param.SP1 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC1Param.SP2 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC1Config.Logik, rw
V_SSC1Config.Modus, rw
V_SSC1AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, rw Dec.0
SSC2: Schaltsignalkanal 2 - Pin 2 (PNP)
V_SSC2Param.SP1 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC2Param.SP2 * 0.1 + 0, rw Dec.1
V_SSC2Config.Logik, rw
V_SSC2Config.Modus, rw
V_SSC2AdvancedConfig.Ausschaltverzögerung, rw Dec.0
Materialabgleich
V_Abgleich.Datensatz, rw Hex
Temperaturkompensation
V_TempKomp.Modus, rw
Synchronisation
V_SyncMux.Modus, rw
Bedienoberfläche
V_BedienungEingabe.Teach-in Eingabe, rw
V_BedienungEingabe.Manuelle Teach-in Methode, rw
V_BedienungAusgabe.Modus, rw
V_BedienungFeedback.Modus, rw
Systemkommando
V_SystemCommand, Button:=130
Gerätezugriffssperren
V_DeviceAccessLocks.Parameter (Schreib-)Zugriffssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Parameterisierungssperre, rw
V_DeviceAccessLocks.Lokale Benutzerinterface-Sperre, rw

Observation Menu
Messdatenkanalbeschreibung
V_MDCDescriptor.Untere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Obere Grenze * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_MDCDescriptor.Einheitencode, ro
V_MDCDescriptor.Skala, ro
Eingangsprozessdaten
V_ProcessDataInput.1 * 0.1 + 0, ro Dec.1
V_ProcessDataInput.2, ro Dec.0
V_ProcessDataInput.3, ro
V_ProcessDataInput.4, ro
V_ProcessDataInput.5, ro

Diagnosis Menu
Sensordiagnose
V_DiagnoseTemperatur.Sensortemperatur * 0.1 + 0 °C, ro Dec.1
Messdiagnose
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im SIO Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Messwiederholraten im IO-Link Modus * 0.01 + 0 ms, ro Dec.3
V_DiagnoseBetriebszustand.Qualität des letzten Teach-ins, ro
Gerätestatus
V_ErrorCount
V_DeviceStatus
V_DetailedDeviceStatus

Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.